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专用耐磨钢材制造，咬合力强、耐磨、使用寿命长。超大惯性轮,钮矩大,产能高。重荷型轴承及防尘装置,并有防音隔板，能有效防止震动和噪音。安全装置连锁设计,保护机器和人员安全。电机过载保护,过力调脱。移动脚轮,方便摆放。拆装式设计,易于维护保养。
相比标准碎纸机，本机缺点为相对噪音较大；优点为价格便宜，进料平台较宽，漏斗式入口的入纸口设计方便一次大量的进纸粉碎（如纸团，信用卡等），可以连续工作，该产品美观高档，大量出口欧美市场；该粉碎机型可碎：纸张、回形针、光盘、信用卡。
 
技术参数（另有更小的180-250型，以及更大的900-1500型，详询销售人员获取资料）：  
	产品型号
	YD-FSJQL300
	YD-FSJQL400
	YD-FSJQL500
	YD-FSJQL600
	YD-FSJQL800

	入口尺寸(mm)
	310*260
	410*260
	510*260
	610*310
	810*410

	碎纸张数[footnoteRef:1] [1:  表格中粉碎张数为首次投料的张数，机器长期工作时，每次应均匀投料，待粉碎腔体中物料粉碎完毕后，再进行投料操作，如果连续投料，建议每次投料塑料为表格中数值的1/3以内。] 

	30-50张
	70-80张
	100-150张
	200-300张
	400-800张

	粉碎能力[footnoteRef:2]（kg/h） [2:  该粉碎能力为最大值，比如粉碎硬质塑料类物料；如果粉碎纸张，粉碎能力会打折，粉碎产量与出料尺寸有关（粉碎尺寸越大，出料越快），如果粉碎纸张，建议粉碎为3cm尺寸速度较快，粉碎能力约为表格中最大粉碎数值的1/3。] 

	100-200
	150-250
	200-350
	300-600
	500-800

	电机功率
	5.5KW, 380V
	7.5KW, 380V
	11KW, 380V
	15KW, 380V
	30KW, 380V

	出料（可定制[footnoteRef:3]） [3:  可定制3mm 5mm 8mm 15mm 18mm 25mm 28mm 等规格尺寸，出厂标配为8mm尺寸，更多信息详询公司客服。] 

	8mm 
	8mm 
	8mm 
	8mm 
	8mm 

	产品尺寸（m）
	1.22x0.72x1.16
	1.32x0.86x1.46
	1.45x1.00x1.54
	1.70x1.15x1.88
	2.22x1.38x2.38

	重量（kg）
	450
	550
	750
	850
	2000

	产品售价（含税）
	15847
	19781
	23929
	38423
	79618


产品细节图片（更多细节图请联系销售人员）：
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产品细节图：
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