 
	[image: ]
	上海越都科技有限公司 
	碎霸（上海）粉碎设备中心

	
	Shanghai Yuedu Technology Co., Ltd.
	Suiba (Shanghai) Crushing Equipment Center



越都保密粉碎系统
QL系列 YTJ 系列 SL系列BM系列
通用操作注意事项
开机操作流程：
检查：粉碎机主机里面，没有堵住的物料，才可以开机，物料卡住强行开机启动电流过大，会烧电机。
1 先开风机 （如有）
2 开吸尘机（如果没有就不用打开）
3 打开火花探测（如果没有就不用打开）
4 通电粉碎设备主机（确认主机正转，如果反转，3相点相序更换下）
5 通电输送带，输送带运行
6 放入物料粉碎（6.1 物料均匀放入；6.2 进料速度 与 出料速度一致，如果进料太快，进料大于出料，容易卡机超负荷，甚至烧电机）

关机操作流程：
关机前，先停止放料，如果输送带进料，立即停止往输送带里面放物料
1. 停止进料，停止输送带（如有）；
输送带停止后，或者 停止放料后，过3-10分钟（出料颗粒度越小出料时间越长）（注意：停止放料后不能立即停主机，否则重新开机，粉碎机主机 会卡死）
[bookmark: _GoBack]2. 停止粉碎机主机：注意观察出料口无物料出来之后，才可以停止粉碎机主机
进料动作停止后5分钟，等粉碎主机里面无物料后，才可停机。
原因：有残留物料，下次开机会导致粉碎主机卡死，电机烧毁。
3. 停止火花探测（如果没有就不用停止）
4. 停止粉碎机吸尘器（如果没有就不用停止）
5. 停止粉碎机风机：

出料：出料部分保持常开状态（如果开机的时候，关闭出料口（或者封闭出料口），则 会导致物料堵料 以及 物料从顶部排出 ，或者 主机内物料过多卡死、电机烧毁）。
更换垃圾袋的时候，机器不用停机：先停止进料；然后更换垃圾袋，再继续投料操作。

粉碎速度太慢，怎么办？——解决办法：更换大筛网，出料速度增大
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