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	上海越都科技有限公司 
	碎霸（上海）粉碎设备中心

	
	Shanghai Yuedu Technology Co., Ltd.
	Suiba (Shanghai) Crushing Equipment Center




方案配置说明 上海越都粉碎设备公司 全封闭粉碎压块除尘系统 人民币粉碎压块一体机 货币钱币销毁 钞票粉碎回收方案 系统解决方案
[bookmark: OLE_LINK4]全封闭粉碎压块除尘系统配置说明：
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	6
	除尘
	全密封，避免粉尘泄漏
	

	5
	压饼切割
	24吨压力
切饼直径120，长50
	产能：180-220kg/h

	4
	二次粉碎
	22kw电机
	粉碎成：5*5mm（可调3*3mm）

	3
	输送带
	400宽，3米长
	全密封，无粉尘泄漏

	2
	一次粉碎
	2*11kw电机
	粉碎成：15*50mm

	1
	进料平台
	692*600*1600mm
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关于我们：

保密粉碎效果图
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